PT-GD204转台咨询:

1. 转台所配电机不需要贵司提供，需要贵司留好松下400w伺服电机安装接口。

可以

2.转台工作台台面为何种材质？硬度是多少？

304不锈钢，硬度可以查一下

3.转台底面与工作台台面的平行度指标为多少？我们需要达到低于30微米能否达到？

可以达到

1. 转台的反向间隙指标为多少？

0.01度；

1. 端跳精度要求达到20微米，径跳精度要求也要达到20微米。

可以；


1. 我司转台需要垂直使用，垂直使用时的最大负载能力是多少？50kg

30KG

1. 该转台的连续输出转矩是多少？


180:1传动比，输出转矩根据配的400w电机去核算；

8.工作台台面增加如下安装孔位：

****

**可以；**

9.在转台增加两组限位开关，开关位置与新增安装孔位关系如下：



可以

。