**PX110-220H电动旋转台**

角度范围:360°  
台面尺寸:φ220mm  
传动比:190∶1驱动机构:蜗轮和蜗杆机构  
导轨形式:轴承  
松下伺服电机750W

主体材料:铝合金+不锈钢  
表面处理：阳极氧化发黑  
中心承180kg  
重量：15kg  
精度描述  
分辨率：0.01°=36″（无细分）  
速度：45度/秒  
重复定位精度：0.05°  
绝对定位精度0.02°=72″  
端跳精度：30µ  
空回：0.01°=36″  
偏心：25µ  
丢步：0.01°=36″  
平行度：80µ

传动比计算：电机扭矩\*传动比\*40%（传动效率）

驱动器脉冲10000 电流设置3A 分子/分母=5/1

北京派迪威仪器有限公司

TEL：010-82613119 82614856 13691286875

FAX：010-82614856

网址：[www.pdvcn.com](http://www.pvidi.com)

邮箱：[paidiwei@126.com](mailto:info@pvidi.com)

北京海淀区知春路108号豪景大厦B座1601