PX110-150转台

参数：

角度范围：360°  
台面尺寸：φ150mm  
传动比：280∶1  
驱动机构: 蜗轮和蜗杆机构  
导轨形式：交叉滚子轴承  
主体材料:铝合金

电机：真空42电机 真空油脂  
表面处理:不处理

中心承载:20kg  
重量:3.5kg  
分辨率:0.01°（无细分）  
速度:5°/sec  
绝对定位精度: 0.01°=36″  
重复定位精度: 0.02°=72″  
端跳精度: 30μ  
空回:0.005°=18″  
偏心:5μ  
丢步:0.005°=18″  
平行度:80μ